НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

18 грудня 2017 р.	м. Київ	№ 425	

Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими нормативними документами, 
та скасування національних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 
2019 року:

1		ДСТУ EN 1677-1:2017 
(EN 1677-1:2000 + А1:2008, IDT)	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8
— На заміну ДСТУ EN 1677-1:2014	
2		ДСТУ EN 1677-2:2017 
(EN 1677-2:2000 + А1:2008, IDT)	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 8
— На заміну ДСТУ EN 1677-2:2014	
3		ДСТУ EN 1677-4:2017 
(EN 1677-4:2000 + А1:2008, IDT)	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 8
— На заміну ДСТУ EN 1677-4:2014	
4		ДСТУ EN 1677-5:2017 
(EN 1677-5:2001 + А1:2008, IDT)	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 4
— На заміну ДСТУ EN 1677-5:2014	
5		ДСТУ EN 1677-6:2017 
(EN 1677-6:2001 + А1:2008, IDT)	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ланки. Клас 4
— На заміну ДСТУ EN 1677-6:2014	
2. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 січня 
2019 року:
1	ДСТУ EN 1677-1:2014	Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8 
(EN 1677-1:2000 + A1:2008, IDT)	
2	ДСТУ EN 1677-2:2014	Елементи для стропів. Вимоги безпеки. 
Частина 2. Гаки вантажопідіймальні ковані сталеві із запобіжним замком. Клас 8 
(EN 1677-2:2000 + A1:2008, IDT)	
3	ДСТУ EN 1677-4:2014	Елементи для стропів. Вимоги безпеки. 
Частина 4. Ланки. Клас 8 
(EN 1677-4:2000 + A1:2008, IDT)	
4	ДСТУ EN 1677-5:2014	Елементи для стропів. Вимоги безпеки. 
Частина 5. Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4
(EN 1677-5:2001 + A1:2008, IDT)	
5	ДСТУ EN 1677-6:2014	Елементи для стропів. Вимоги безпеки. 
Частина 6. Ланки. Клас 4
(EN 1677-6:2001 + A1:2008, IDT)	
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.

Генеральний директор								Г. В. Лісіна