НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 28 червня 2022 р.	Київ	№ 108	

Про прийняття та скасування 
національних стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2022 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 15 липня 2022 року:

1.		ДСТУ EN ISO 717-1:2022 
(EN ISO 717-1:2020, IDT; 
ISO 717-1:2020, IDT)	Акустика. Класифікація звукоізоляції 
в будівлях та будівельних елементів. Частина 1. Шумоізоляція в повітрі
— Вперше	
2.		ДСТУ EN ISO 10077-1:2022 (EN ISO 10077-1:2017, IDT; ISO 10077-1:2017, 
Corrected version 2020–02, IDT)	Теплотехнічні властивості вікон, дверей 
і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови
— На заміну ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 	
3.		ДСТУ EN ISO 10077-2:2022 (EN ISO 10077-2:2017, IDT; ISO 10077-2:2017, IDT)	Теплотехнічні властивості вікон, дверей 
і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам
— На заміну ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 	
4.		ДСТУ EN ISO 12354-3:2022 (EN ISO 12354-3:2017, IDT; ISO 12354-3:2017, IDT)	Акустика будівель. Розрахунок акустичних властивостей будівель за властивостями компонентів. Частина 3. Ізоляція повітряних шумів від зовнішнього шуму
— Вперше	
5.		ДСТУ EN ISO 52022-1:2022 (EN ISO 52022-1:2017, IDT; ISO 52022-1:2017, IDT)	Енергетичні показники будівель. Теплові, сонячні та денні властивості будівельних компонентів та елементів. Частина 1. Спрощений метод розрахунку сонячних 
та денних характеристик сонячних захисних пристроїв у поєднанні зі склінням 
— Вперше	
6.		ДСТУ EN ISO 52022-3:2022 (EN ISO 52022-3:2017, IDT; ISO 52022-3:2017, IDT)	Енергоефективність будівель. Теплові, сонячні та денні властивості будівельних компонентів та елементів. Частина 3. Детальний метод розрахунку характеристик сонячного та денного світла для сонячних захисних пристроїв 
у поєднанні зі склінням
— Вперше	

2. Скасувати чинність національних стандартів з 01 вересня 2022 року:

1.		ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 	Теплотехнічні властивості вікон, дверей 
і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ISO 10077-1:2006 + 
EN ISO 10077-1:2006/АС:2009, IDT)	
2.		ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 	Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам 
(EN ISO 10077-2:2012 + 
EN ISO 10077-2:2012/АС:2012, IDT)	

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Костянтину Шелестюку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор					                          Олег ШВИДКИЙ